{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["1","2","3","copy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":79,"n_cols":13,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[73,0,73,3],[73,4,74,7],[73,8,74,8],[74,0,74,3],[71,0,71,1],[71,2,71,3],[71,4,71,7],[72,0,72,3],[72,4,72,8],[69,0,69,1],[69,2,69,3],[69,4,69,7],[70,0,70,1],[70,2,70,3],[70,4,70,7],[67,0,67,1],[67,2,67,3],[67,4,67,7],[68,0,68,1],[68,2,68,3],[68,4,68,7],[65,0,65,1],[65,2,65,3],[65,4,65,7],[66,0,66,1],[66,2,66,3],[66,4,66,7],[61,4,61,7],[62,4,62,7],[64,0,64,1],[64,2,64,3],[64,4,64,7],[50,9,50,10],[51,4,51,7],[52,4,52,7],[53,4,53,7],[63,0,63,3],[63,4,63,7],[55,4,55,7],[56,4,56,7],[57,4,57,7],[58,0,58,3],[58,4,58,7],[59,0,59,3],[59,4,59,7],[60,0,60,3],[60,4,60,7],[61,0,61,3],[54,4,54,7],[44,4,44,7],[45,4,45,7],[46,4,46,7],[47,4,47,7],[48,4,48,7],[49,4,49,7],[50,4,50,7],[43,4,43,7],[32,4,32,7],[33,4,33,7],[34,4,34,7],[35,4,35,7],[36,4,36,7],[37,4,37,7],[38,4,38,7],[39,4,39,7],[40,4,40,7],[41,4,41,7],[42,4,42,7],[31,4,31,7],[0,0,3,8],[0,9,1,12],[5,2,5,3],[6,4,6,8],[7,2,7,3],[24,9,25,9],[26,4,26,7],[27,4,27,7],[28,4,28,7],[29,4,29,7],[30,4,30,7]]}
["Karta poruchy/mechanika ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Karta Poruchy   -   strana 2"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Túto časť vyplnia osoby vykonávajúce hĺbkovú analýzu.",null,"Meno(á):"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Spozorované úkazu:  ( čo ste videli ?)"]
["Túto časť vypĺňa osoba(y) ktorá zaznamená / odstráni poruchu"]
["Meno:","Sintaj Zoltán",null,null,"Dátum poruchy:","29.","september",2017]
["Linka:","Eagle 2"]
["Zmena :","2.",null,null,"Začiatok:","1930-11-01","Koniec:","11:50:00"]
["Časť linky podľa  \"Function location\"  :",null,null,"Lepidlový systém QW"]
[]
["GH číslo:","GH18516","Číslo výrobcu:",null,"Meno zariadenia:","Control modul"]
["Komponent / Súčiastka:"]
["Čo sa stalo ?",null,null,null,"Ako bolo opravené / zafixované ?",null,null,null,null,"Teória zlyhania a koreňovej príčiny:  (Pridať 5xPrečo? na samostatnom hárku ak je potrebné)"]
["Slabé až chýbajúce POST IT - stred",null,null,null,"výmena control modul"]
[]
[]
[]
["Skontrolované položky: ( vrátane krokov odstránenia poruchy )",null,null,null,"Výsledok/zhrnutie: "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Poznamenať štandardy ktoré je potrebné zmeniť alebo vytvoriť - ako výsledok protiopatrení:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null," Údržba al. Prevádzkové podmienky: Požadované nové alebo zmena ?",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[]
["Náčrt / skica:",null,null,null,"KÓDY AKTIVÍT\n    ( Čo bolo urobené ? )",null,null,null,"KÓDY POŠKODENIA\n( Čo ste spozorovali ? )"]
[null,null,null,null,"       0010 Nastavené",null,null,null,"Mechanické:"]
[null,null,null,null,"       0030 Vyrovnané",null,null,null,"0010 Zodraté"]
[null,null,null,null,"       0050 Vyvážené",null,null,null,"0050 Ohnuté"," Tréning: Požadované nové alebo zmena ?",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[null,null,null,null,"       0070 Inštalácia / odobratie zaslepenia",null,null,null,"0090 Vyduté"]
[null,null,null,null,"       0080 Zlepené",null,null,null,"0150 Deformácia"]
[null,null,null,null,"       0090 Kalibrácia",null,null,null,"0190 Skorodované"]
[null,null,null,null,"       0110 Vyčistenie súčiastky",null,null,null,"0210 Prasknuté"]
[null,null,null,null,"       0130 Nakonfigurované",null,null,null,"0250 Zerodované"," Kontrol plán a Plán údržby: Požadované nové alebo zmena ?",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[null,null,null,null,"       0150 Vyprázdnené / naplnené",null,null,null,"0370 Rozstrapkané"]
[null,null,null,null,"       0170 Prepláchnuté",null,null,null,"0390 Zamrznuté"]
[null,null,null,null,"       0190 Nútené chladenie",null,null,null,"0430 Horúce"]
[null,null,null,null,"       0210 Inšpekcia",null,null,null,"0510 Vytvorenie jamiek"]
[null,null,null,null,"       0230 Inštalované",null,null,null,"0530 Vytvorenie dierok"," Náhradné diely: Požadované zmeny Typ, Množstvo, Vymazanie (z dokum.) ?",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[null,null,null,null,"       0250 Namazané",null,null,null,"0550 Vadné mazanie"]
[null,null,null,null,"       0270 Zmerané",null,null,null,"0570 Zlomené"]
[null,null,null,null,"       0290 Skontrolované nastavenia",null,null,null,"0790 Opotrebované"]
[null,null,null,null,"       0310 Plánovaná práca",null,null,null,"Elektrické:"]
[null,null,null,null,"       0330 Vyriešenie problémov (5x Prečo?)",null,null,null,"0001 Skrat (Uzemnenie)"," Konštrukčné štandardy: Potrebná spätná väzba pre výrobcu ?",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[null,null,null,null,"       0350 Opravené",null,null,null,"0005 Preťaženie ( Výpadok napájania )"]
[null,null,null,null,"       0370 Vymenené",null,null,null,"0010 Vysoké napätie (Špičky,Krátkodobé výpadky)"]
[null,null,null,null,"       0390 Renovované podľa špecifikácie",null,null,null,"0015 Nízke napätie"]
[null,null,null,null,"       0480 Premiestnené",null,null,null,"0020 Zaplavenie"]
[null,null,null,null,"       0490 Otočené",null,null,null,"0025 Poškodenie z prehriatia (Teplota, požiar)","Plán Reaplikácie:  ( Čo, Kedy, Kto ?)"]
[null,null,null,null,"       0500 Vydezinfikované",null,null,null,"0030 Poškodené / strata spojenia","(plán použiteľnosti protiopatrení na podobných zariadeniach / komponentoch )",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[null,null,null,null,"       0510 Odstránenie rušenia",null,null,null,"0035 Oxidácia/ korózia"]
[null,null,null,null,"       0530 Vyčistené miesto poruchy",null,null,null,"0040 Strata komunikácie / misinterpretácia"]
[null,null,null,null,"       0590 Namontovaná koncovka ",null,null,null,"0045 Softvérová chyba"]
[null,null,null,null,"       0610 Test",null,null,null,"Štvorcový graf"]
[null,null,null,null,"       0630 Utiahnuté"]
[null,null,null,null,"       0640 Odblokované"]
["Ostatné zariadenia / linky vyžadujúce inšpekciu z dôvodu tejto poruchy ?",null,null,null,"       0650 Preventívna údžba"]
[]
[]
[]
[]
["Ak sú potrebné súčiastky, sú dostupné v sklade ?"]
[]
["Typ a názov ND:",null,"Materiál #",null,"KÓDY PRÍČIN\n(Prečo sa to stalo ?)",null,null,null,"0100 Nesprávna operácia"]
[null,null,null,null,"       0010 Silné znečistenie",null,null,null,"0110 Nesprávne zostavenie v dielni "]
[null,null,null,null,"       0020 Nesprávne dizajnovanie súčiastky",null,null,null,"0120 Nesprávna oprava na výrobnej linke"]
[null,null,null,null,"       0025 Zlá teplota/vlhkosť pre výrobnú linku",null,null,null,"0130 Zlé podmienky údržby"]
[null,null,null,null,"       0030 Zlá konštrukcia zariadenia",null,null,null,"0150 Nesúosovosť zariadenia"]
[null,null,null,null,"       0050 Nesprávna montáž u výrobcu linky",null,null,null,"0170 Normálne opotrebovanie"]
[null,null,null,null,"       0070 Nesprávna manipulácia",null,null,null,"0190 Zlá kvalita ND"]
[null,null,null,null,"       0090 Nesprávne namontovanie",null,null,null,"0210 Zlá kvalita Raw Materiálu"]
["Stupeň:",null,null,null,"Kategória:"]
["Spĺňa kritériá pre hĺbkovú analýzu?",null,null,null,"Pomocou koho:",null,null,null,"Cieľový Dátum:"]
["(Ak áno, vyplniť 2. stranu formulára)"]
["Odporúčaná klasifikácia:",null,null,null,"Farebný kód:"]
["Krátke < 30 min            Stredné 30 - 60 min           Dlhé > 60 min",null,null,null,"Červená: No BD card filled"]
["Pre opakované a dlhé vždy vykonávať hĺbkovú analýzu",null,null,null,"Yellow: BD card filled, action plan to be completed"]
[null,null,null,null,"Green: BD card filled and action plan completed"]

{"sheet":"2","index":1,"n_rows":79,"n_cols":13,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,4,31,7],[0,0,3,8],[0,9,1,12],[5,2,5,3],[6,4,6,8],[7,2,7,3],[24,9,25,9],[26,4,26,7],[27,4,27,7],[28,4,28,7],[29,4,29,7],[30,4,30,7],[43,4,43,7],[32,4,32,7],[33,4,33,7],[34,4,34,7],[35,4,35,7],[36,4,36,7],[37,4,37,7],[38,4,38,7],[39,4,39,7],[40,4,40,7],[41,4,41,7],[42,4,42,7],[54,4,54,7],[44,4,44,7],[45,4,45,7],[46,4,46,7],[47,4,47,7],[48,4,48,7],[49,4,49,7],[50,4,50,7],[50,9,50,10],[51,4,51,7],[52,4,52,7],[53,4,53,7],[63,0,63,3],[63,4,63,7],[55,4,55,7],[56,4,56,7],[57,4,57,7],[58,0,58,3],[58,4,58,7],[59,0,59,3],[59,4,59,7],[60,0,60,3],[60,4,60,7],[61,0,61,3],[61,4,61,7],[62,4,62,7],[64,0,64,1],[64,2,64,3],[64,4,64,7],[65,0,65,1],[65,2,65,3],[65,4,65,7],[66,0,66,1],[66,2,66,3],[66,4,66,7],[67,0,67,1],[67,2,67,3],[67,4,67,7],[68,0,68,1],[68,2,68,3],[68,4,68,7],[69,0,69,1],[69,2,69,3],[69,4,69,7],[70,0,70,1],[70,2,70,3],[70,4,70,7],[73,0,73,3],[73,4,74,7],[73,8,74,8],[74,0,74,3],[71,0,71,1],[71,2,71,3],[71,4,71,7],[72,0,72,3],[72,4,72,8]]}
["Karta poruchy/mechanika ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Karta Poruchy   -   strana 2"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Túto časť vyplnia osoby vykonávajúce hĺbkovú analýzu.",null,"Meno(á):"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Spozorované úkazu:  ( čo ste videli ?)"]
["Túto časť vypĺňa osoba(y) ktorá zaznamená / odstráni poruchu"]
["Meno:","Sintaj Zoltán",null,null,"Dátum poruchy:","11.","október",2017]
["Linka:","Eagle 2"]
["Zmena :","1.",null,null,"Začiatok:","12:20:00","Koniec:","12:30:00"]
["Časť linky podľa  \"Function location\"  :",null,null,"Lepidlový systém QW"]
[]
["GH číslo:","GH12345","Číslo výrobcu:",null,"Meno zariadenia:","Control modul"]
["Komponent / Súčiastka:"]
["Čo sa stalo ?",null,null,null,"Ako bolo opravené / zafixované ?",null,null,null,null,"Teória zlyhania a koreňovej príčiny:  (Pridať 5xPrečo? na samostatnom hárku ak je potrebné)"]
["Chýbajúce lepidlo",null,null,null,"Výmena control modul"]
[]
[]
[]
["Skontrolované položky: ( vrátane krokov odstránenia poruchy )",null,null,null,"Výsledok/zhrnutie: "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Poznamenať štandardy ktoré je potrebné zmeniť alebo vytvoriť - ako výsledok protiopatrení:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null," Údržba al. Prevádzkové podmienky: Požadované nové alebo zmena ?",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[]
["Náčrt / skica:",null,null,null,"KÓDY AKTIVÍT\n    ( Čo bolo urobené ? )",null,null,null,"KÓDY POŠKODENIA\n( Čo ste spozorovali ? )"]
[null,null,null,null,"       0010 Nastavené",null,null,null,"Mechanické:"]
[null,null,null,null,"       0030 Vyrovnané",null,null,null,"0010 Zodraté"]
[null,null,null,null,"       0050 Vyvážené",null,null,null,"0050 Ohnuté"," Tréning: Požadované nové alebo zmena ?",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[null,null,null,null,"       0070 Inštalácia / odobratie zaslepenia",null,null,null,"0090 Vyduté"]
[null,null,null,null,"       0080 Zlepené",null,null,null,"0150 Deformácia"]
[null,null,null,null,"       0090 Kalibrácia",null,null,null,"0190 Skorodované"]
[null,null,null,null,"       0110 Vyčistenie súčiastky",null,null,null,"0210 Prasknuté"]
[null,null,null,null,"       0130 Nakonfigurované",null,null,null,"0250 Zerodované"," Kontrol plán a Plán údržby: Požadované nové alebo zmena ?",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[null,null,null,null,"       0150 Vyprázdnené / naplnené",null,null,null,"0370 Rozstrapkané"]
[null,null,null,null,"       0170 Prepláchnuté",null,null,null,"0390 Zamrznuté"]
[null,null,null,null,"       0190 Nútené chladenie",null,null,null,"0430 Horúce"]
[null,null,null,null,"       0210 Inšpekcia",null,null,null,"0510 Vytvorenie jamiek"]
[null,null,null,null,"       0230 Inštalované",null,null,null,"0530 Vytvorenie dierok"," Náhradné diely: Požadované zmeny Typ, Množstvo, Vymazanie (z dokum.) ?",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[null,null,null,null,"       0250 Namazané",null,null,null,"0550 Vadné mazanie"]
[null,null,null,null,"       0270 Zmerané",null,null,null,"0570 Zlomené"]
[null,null,null,null,"       0290 Skontrolované nastavenia",null,null,null,"0790 Opotrebované"]
[null,null,null,null,"       0310 Plánovaná práca",null,null,null,"Elektrické:"]
[null,null,null,null,"       0330 Vyriešenie problémov (5x Prečo?)",null,null,null,"0001 Skrat (Uzemnenie)"," Konštrukčné štandardy: Potrebná spätná väzba pre výrobcu ?",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[null,null,null,null,"       0350 Opravené",null,null,null,"0005 Preťaženie ( Výpadok napájania )"]
[null,null,null,null,"       0370 Vymenené",null,null,null,"0010 Vysoké napätie (Špičky,Krátkodobé výpadky)"]
[null,null,null,null,"       0390 Renovované podľa špecifikácie",null,null,null,"0015 Nízke napätie"]
[null,null,null,null,"       0480 Premiestnené",null,null,null,"0020 Zaplavenie"]
[null,null,null,null,"       0490 Otočené",null,null,null,"0025 Poškodenie z prehriatia (Teplota, požiar)","Plán Reaplikácie:  ( Čo, Kedy, Kto ?)"]
[null,null,null,null,"       0500 Vydezinfikované",null,null,null,"0030 Poškodené / strata spojenia","(plán použiteľnosti protiopatrení na podobných zariadeniach / komponentoch )",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[null,null,null,null,"       0510 Odstránenie rušenia",null,null,null,"0035 Oxidácia/ korózia"]
[null,null,null,null,"       0530 Vyčistené miesto poruchy",null,null,null,"0040 Strata komunikácie / misinterpretácia"]
[null,null,null,null,"       0590 Namontovaná koncovka ",null,null,null,"0045 Softvérová chyba"]
[null,null,null,null,"       0610 Test",null,null,null,"Štvorcový graf"]
[null,null,null,null,"       0630 Utiahnuté"]
[null,null,null,null,"       0640 Odblokované"]
["Ostatné zariadenia / linky vyžadujúce inšpekciu z dôvodu tejto poruchy ?",null,null,null,"       0650 Preventívna údžba"]
[]
[]
[]
[]
["Ak sú potrebné súčiastky, sú dostupné v sklade ?"]
[]
["Typ a názov ND:",null,"Materiál #",null,"KÓDY PRÍČIN\n(Prečo sa to stalo ?)",null,null,null,"0100 Nesprávna operácia"]
[null,null,null,null,"       0010 Silné znečistenie",null,null,null,"0110 Nesprávne zostavenie v dielni "]
[null,null,null,null,"       0020 Nesprávne dizajnovanie súčiastky",null,null,null,"0120 Nesprávna oprava na výrobnej linke"]
[null,null,null,null,"       0025 Zlá teplota/vlhkosť pre výrobnú linku",null,null,null,"0130 Zlé podmienky údržby"]
[null,null,null,null,"       0030 Zlá konštrukcia zariadenia",null,null,null,"0150 Nesúosovosť zariadenia"]
[null,null,null,null,"       0050 Nesprávna montáž u výrobcu linky",null,null,null,"0170 Normálne opotrebovanie"]
[null,null,null,null,"       0070 Nesprávna manipulácia",null,null,null,"0190 Zlá kvalita ND"]
[null,null,null,null,"       0090 Nesprávne namontovanie",null,null,null,"0210 Zlá kvalita Raw Materiálu"]
["Stupeň:",null,null,null,"Kategória:"]
["Spĺňa kritériá pre hĺbkovú analýzu?",null,null,null,"Pomocou koho:",null,null,null,"Cieľový Dátum:"]
["(Ak áno, vyplniť 2. stranu formulára)"]
["Odporúčaná klasifikácia:",null,null,null,"Farebný kód:"]
["Krátke < 30 min            Stredné 30 - 60 min           Dlhé > 60 min",null,null,null,"Červená: No BD card filled"]
["Pre opakované a dlhé vždy vykonávať hĺbkovú analýzu",null,null,null,"Yellow: BD card filled, action plan to be completed"]
[null,null,null,null,"Green: BD card filled and action plan completed"]

{"sheet":"3","index":2,"n_rows":79,"n_cols":13,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,4,31,7],[0,0,3,8],[0,9,1,12],[5,2,5,3],[6,4,6,8],[7,2,7,3],[24,9,25,9],[26,4,26,7],[27,4,27,7],[28,4,28,7],[29,4,29,7],[30,4,30,7],[43,4,43,7],[32,4,32,7],[33,4,33,7],[34,4,34,7],[35,4,35,7],[36,4,36,7],[37,4,37,7],[38,4,38,7],[39,4,39,7],[40,4,40,7],[41,4,41,7],[42,4,42,7],[54,4,54,7],[44,4,44,7],[45,4,45,7],[46,4,46,7],[47,4,47,7],[48,4,48,7],[49,4,49,7],[50,4,50,7],[50,9,50,10],[51,4,51,7],[52,4,52,7],[53,4,53,7],[63,0,63,3],[63,4,63,7],[55,4,55,7],[56,4,56,7],[57,4,57,7],[58,0,58,3],[58,4,58,7],[59,0,59,3],[59,4,59,7],[60,0,60,3],[60,4,60,7],[61,0,61,3],[61,4,61,7],[62,4,62,7],[64,0,64,1],[64,2,64,3],[64,4,64,7],[65,0,65,1],[65,2,65,3],[65,4,65,7],[66,0,66,1],[66,2,66,3],[66,4,66,7],[67,0,67,1],[67,2,67,3],[67,4,67,7],[68,0,68,1],[68,2,68,3],[68,4,68,7],[69,0,69,1],[69,2,69,3],[69,4,69,7],[70,0,70,1],[70,2,70,3],[70,4,70,7],[73,0,73,3],[73,4,74,7],[73,8,74,8],[74,0,74,3],[71,0,71,1],[71,2,71,3],[71,4,71,7],[72,0,72,3],[72,4,72,8]]}
["Karta poruchy/mechanika ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Karta Poruchy   -   strana 2"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Túto časť vyplnia osoby vykonávajúce hĺbkovú analýzu.",null,"Meno(á):"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Spozorované úkazu:  ( čo ste videli ?)"]
["Túto časť vypĺňa osoba(y) ktorá zaznamená / odstráni poruchu"]
["Meno:","Varga Róbert",null,null,"Dátum poruchy:",12,"november",2017]
["Linka:","Eagle 2"]
["Zmena :","3.",null,null,"Začiatok:","13:00:00","Koniec:","15:00:00"]
["Časť linky podľa  \"Function location\"  :",null,null,"Dopravný pás"]
[]
["GH číslo:","GH12545","Číslo výrobcu:",null,"Meno zariadenia:","Dopravný pás LDA"]
["Komponent / Súčiastka:"]
["Čo sa stalo ?",null,null,null,"Ako bolo opravené / zafixované ?",null,null,null,null,"Teória zlyhania a koreňovej príčiny:  (Pridať 5xPrečo? na samostatnom hárku ak je potrebné)"]
["Roztrhnutý dopravný pás",null,null,null,"Výmena dopravného pásu"]
[]
[]
[]
["Skontrolované položky: ( vrátane krokov odstránenia poruchy )",null,null,null,"Výsledok/zhrnutie: "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Poznamenať štandardy ktoré je potrebné zmeniť alebo vytvoriť - ako výsledok protiopatrení:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null," Údržba al. Prevádzkové podmienky: Požadované nové alebo zmena ?",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[]
["Náčrt / skica:",null,null,null,"KÓDY AKTIVÍT\n    ( Čo bolo urobené ? )",null,null,null,"KÓDY POŠKODENIA\n( Čo ste spozorovali ? )"]
[null,null,null,null,"       0010 Nastavené",null,null,null,"Mechanické:"]
[null,null,null,null,"       0030 Vyrovnané",null,null,null,"0010 Zodraté"]
[null,null,null,null,"       0050 Vyvážené",null,null,null,"0050 Ohnuté"," Tréning: Požadované nové alebo zmena ?",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[null,null,null,null,"       0070 Inštalácia / odobratie zaslepenia",null,null,null,"0090 Vyduté"]
[null,null,null,null,"       0080 Zlepené",null,null,null,"0150 Deformácia"]
[null,null,null,null,"       0090 Kalibrácia",null,null,null,"0190 Skorodované"]
[null,null,null,null,"       0110 Vyčistenie súčiastky",null,null,null,"0210 Prasknuté"]
[null,null,null,null,"       0130 Nakonfigurované",null,null,null,"0250 Zerodované"," Kontrol plán a Plán údržby: Požadované nové alebo zmena ?",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[null,null,null,null,"       0150 Vyprázdnené / naplnené",null,null,null,"0370 Rozstrapkané"]
[null,null,null,null,"       0170 Prepláchnuté",null,null,null,"0390 Zamrznuté"]
[null,null,null,null,"       0190 Nútené chladenie",null,null,null,"0430 Horúce"]
[null,null,null,null,"       0210 Inšpekcia",null,null,null,"0510 Vytvorenie jamiek"]
[null,null,null,null,"       0230 Inštalované",null,null,null,"0530 Vytvorenie dierok"," Náhradné diely: Požadované zmeny Typ, Množstvo, Vymazanie (z dokum.) ?",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[null,null,null,null,"       0250 Namazané",null,null,null,"0550 Vadné mazanie"]
[null,null,null,null,"       0270 Zmerané",null,null,null,"0570 Zlomené"]
[null,null,null,null,"       0290 Skontrolované nastavenia",null,null,null,"0790 Opotrebované"]
[null,null,null,null,"       0310 Plánovaná práca",null,null,null,"Elektrické:"]
[null,null,null,null,"       0330 Vyriešenie problémov (5x Prečo?)",null,null,null,"0001 Skrat (Uzemnenie)"," Konštrukčné štandardy: Potrebná spätná väzba pre výrobcu ?",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[null,null,null,null,"       0350 Opravené",null,null,null,"0005 Preťaženie ( Výpadok napájania )"]
[null,null,null,null,"       0370 Vymenené",null,null,null,"0010 Vysoké napätie (Špičky,Krátkodobé výpadky)"]
[null,null,null,null,"       0390 Renovované podľa špecifikácie",null,null,null,"0015 Nízke napätie"]
[null,null,null,null,"       0480 Premiestnené",null,null,null,"0020 Zaplavenie"]
[null,null,null,null,"       0490 Otočené",null,null,null,"0025 Poškodenie z prehriatia (Teplota, požiar)","Plán Reaplikácie:  ( Čo, Kedy, Kto ?)"]
[null,null,null,null,"       0500 Vydezinfikované",null,null,null,"0030 Poškodené / strata spojenia","(plán použiteľnosti protiopatrení na podobných zariadeniach / komponentoch )",null,"Cieľový dátum","Zodpovedný:"]
[null,null,null,null,"       0510 Odstránenie rušenia",null,null,null,"0035 Oxidácia/ korózia"]
[null,null,null,null,"       0530 Vyčistené miesto poruchy",null,null,null,"0040 Strata komunikácie / misinterpretácia"]
[null,null,null,null,"       0590 Namontovaná koncovka ",null,null,null,"0045 Softvérová chyba"]
[null,null,null,null,"       0610 Test",null,null,null,"Štvorcový graf"]
[null,null,null,null,"       0630 Utiahnuté"]
[null,null,null,null,"       0640 Odblokované"]
["Ostatné zariadenia / linky vyžadujúce inšpekciu z dôvodu tejto poruchy ?",null,null,null,"       0650 Preventívna údžba"]
[]
[]
[]
[]
["Ak sú potrebné súčiastky, sú dostupné v sklade ?"]
[]
["Typ a názov ND:",null,"Materiál #",null,"KÓDY PRÍČIN\n(Prečo sa to stalo ?)",null,null,null,"0100 Nesprávna operácia"]
[null,null,null,null,"       0010 Silné znečistenie",null,null,null,"0110 Nesprávne zostavenie v dielni "]
[null,null,null,null,"       0020 Nesprávne dizajnovanie súčiastky",null,null,null,"0120 Nesprávna oprava na výrobnej linke"]
[null,null,null,null,"       0025 Zlá teplota/vlhkosť pre výrobnú linku",null,null,null,"0130 Zlé podmienky údržby"]
[null,null,null,null,"       0030 Zlá konštrukcia zariadenia",null,null,null,"0150 Nesúosovosť zariadenia"]
[null,null,null,null,"       0050 Nesprávna montáž u výrobcu linky",null,null,null,"0170 Normálne opotrebovanie"]
[null,null,null,null,"       0070 Nesprávna manipulácia",null,null,null,"0190 Zlá kvalita ND"]
[null,null,null,null,"       0090 Nesprávne namontovanie",null,null,null,"0210 Zlá kvalita Raw Materiálu"]
["Stupeň:",null,null,null,"Kategória:"]
["Spĺňa kritériá pre hĺbkovú analýzu?",null,null,null,"Pomocou koho:",null,null,null,"Cieľový Dátum:"]
["(Ak áno, vyplniť 2. stranu formulára)"]
["Odporúčaná klasifikácia:",null,null,null,"Farebný kód:"]
["Krátke < 30 min            Stredné 30 - 60 min           Dlhé > 60 min",null,null,null,"Červená: No BD card filled"]
["Pre opakované a dlhé vždy vykonávať hĺbkovú analýzu",null,null,null,"Yellow: BD card filled, action plan to be completed"]
[null,null,null,null,"Green: BD card filled and action plan completed"]

{"sheet":"copy","index":3,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Eagle 2","Eagle 2","Eagle 2"]
["september","október","november"]
["Lepidlový systém QW","Lepidlový systém QW","Dopravný pás"]
["2.","1.","3."]
["11:30:00","12:20:00","13:00:00"]
["11:50:00","12:30:00","15:00:00"]
["Control modul","Control modul","Dopravný pás LDA"]
["Slabé až chýbajúce POST IT - stred","Chýbajúce lepidlo","Roztrhnutý dopravný pás"]
["výmena control modul","Výmena control modul","Výmena dopravného pásu"]
["Sintaj Zoltán","Sintaj Zoltán","Varga Róbert"]
["GH18516","GH12345","GH12545"]